◇ 수송포장 계열치수(KS T 1002-1990)

호칭번호	길이×너비㎜	길이ㆍ너비비	1단의 적재 갯수	파렛트 적재효율
11- 1	1100×1100	1.000	1	100.0
11- 2	1100× 550	2.000	2	100.0
11- 3	1100× 366	3.000	3	99.8
11- 4	1100× 275	4.000	4	100.0
11- 5	1100× 220	5.000	5	100.0
11- 6	733× 366	2.000	4	88.7
11- 7	711× 388	1.833	4	91.2
11- 8	687× 412	1.666	4	93.6
11- 9	687× 206	3.333	2×4	93.6
11-10	660× 440	1.500	4	96.0
11-11	660× 220	3.000	2×4	96.0
11-12	650× 450	1.444	4	96.7
11-13	650× 225	2.888	2×4	96.7
11-14	641× 458	1.400	4	97.1
11-15	641× 229	2.800	2×4	97.1
11-16	628× 471	1.333	4	97.8
11-17	628× 235	2.666	2×4	97.6
11-18	611× 488	1.250	4	98.6
11-19	611× 244	2.500	2×4	98.6
11-20	600× 500	1.200	4	99.2
11-21	600× 250	2.400	2×4	99.2
11-22	576× 523	1.100	4	99.6
11-23	576× 261	2.200	2×4	99.4
11-24	550× 550	1.000	2×2	100.0
11-25	550× 366	1.500	2×3	99.8
11-26	550× 275	2.000	2×4	100.0
11-27	550× 220	2.500	2×5	100.0
11-28	523× 288	1.818	2×4	99.6
11-29	500× 300	1.666	2×4	99.2
11-30	500× 200	2.500	3×4	99.2
11-31	488× 305	1.600	2×4	98.4
11-32	488× 203	2.403	3×4	98.2
11-33	471× 314	1.500	2×4	97.8

호칭번호	길이×너비㎜	길이ㆍ너비비	1단의 적재개수	파렛트 적재효율
11-34	471× 209	2.253	3×4	97.6
11-35	458× 320	1.431	2×4	96.9
11-36	458× 213	2.150	3×4	96.7
11-37	450× 325	1.384	2×4	96.7
11-38	450× 216	2.083	3×4	96.4
11-39	440× 330	1.333	2×4	96.0
11-40	440× 220	2.000	3×4	96.0
11-41	412× 343	1.200	2×4	93.4
11-42	412× 275	1.498	2×4+2	93.6
11-43	412× 229	1.799	3×4	93.6
11-44	388× 355	1.092	2×4	91.1
11-45	388× 237	1.637	3×4	91.2
11-46	366× 366	1.000	3×3	99.6
11-47	366× 275	1.333	3×4	99.8
11-48	366× 244	1.500	3×4+1	95.9
11-49	366× 220	1.666	3×5	99.8
11-50	343× 206	1.666	2×2×4	93.8
11-51	330× 220	1.500	2×2×4	96.0
11-52	325× 225	1.444	2×2×4	96.7
11-53	320× 229	1.400	2×2×4	96.9
11-54	314× 235	1.333	2×2×4	97.6
11-55	305× 244	1.250	2×2×4	98.4
11-56	300× 250	1.200	2×2×4	99.2
11-57	300× 200	1.500	(2+3)×4	99.2
11-58	293× 220	1.331	3×5+3	95.9
11-59	288× 261	1.103	2×2×4	99.4
11-60	275× 275	1.000	4×4	100.0
11-61	275× 220	1.250	4×5	100.0
11-62	275× 206	1.334	4×4+5	98.3
11-63	250× 200	1.250	2×3×4	99.2
11-64	244× 203	1.201	2×3×4	98.2
11-65	235× 209	1.124	2×3×4	97.4
11-66	229× 213	1.075	2×3×4	96.7
11-67	229× 206	1.111	2×3×4+1	97.4
11-68	225× 216	1.041	2×3×4	96.4
11-69	220× 220	1.000	5×5	100.0